Нормативы потребления коммунальных услуг по ХВС, ГВС, водоотведение
с 01.01.2020- 31.12.2020г
	№ п/п
	Степень благоустройства жилого фонда
	Норматив 
ГВС (м.куб. на 1 человека в месяц)
	Норматив ХВС(м.куб. на 1 человека в месяц
	Норматив Водоотведение (м.куб. на 1 человека в месяц

	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления:


	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем
	3,331
	3,843
	7,174

	2
	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем
	3,461
	3,930
	7,391

	3
	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем
	3,539
	3,982
	7,521

	4
	Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству
	3,885
	4,763
	8,648



Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
с 01.01.2020- 31.12.2020г
	Категория домов и конструктивные характеристики систем ГВС многоквартирных домов
	Еденица измерения 
	Норматив расхода тепловой энергии

	Многоквартирные и жилые дома с открытой  системой теплоснабжения (горячего водоснабжения):

	С изолированными стояками:

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м.куб воды
	0,0772

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м.куб воды
	0,0710

	С неизолированными стояками:

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м.куб воды
	0,0834

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м.куб воды
	0,0772

	Многоквартирные  и жилые дома с закрытой  системой теплоснабжения (горячего водоснабжения

	С изолированными стояками:

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м.куб воды
	0,0741

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м.куб воды
	0,0679

	С неизолированными стояками:

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м.куб воды
	0,1002

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м.куб воды
	0,0741



* Приказ №12-нп от 25.12.2017г Департамента Жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартиром доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории ХМАО-Югры»
* Приказ № 1-нп от 07.02.2020гДепартамента Жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры «О внесении изменений в приказы Департамента Жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры»
* Приказ Региональной службы по тарифам Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2018 № 80-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
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